**附件：**

#### **一、项目内容：**

**1、智慧门禁服务**：

**数量：** 5个通道，其中1个宽度≥1米，4个宽度≥0.6米；

**具体安装位置**：新门诊楼2个人行通道、1个残疾人轮椅通道；原外科住院楼1个人行通道；内科住院楼1个人行通道。

（1）刷健康码通行服务

通过扫描入院人员健康码，读取健康码信息，核验健康码是否异常，健康码信息与官方数据连通。

（2）刷身份证通行服务

通过扫描入院人员身份证，读取身份证信息，核验对应身份信息绑定的健康码是否异常，健康码信息与官方数据连通。

（3）体温检测服务

人员通过闸机时进行体温检测，符合条件的放行，不符合条件的禁行并提示。

（4）数据统计分析服务

健康码智慧门禁服务平台对通行人员信息记录备案，可按姓名、进入位置、进入时刻、时间段等不同维度进行人流量统计分析。

**2、功能拓展：**

预留人员定位追踪功能接口：通过楼宇内摄像头连续的集群画面，实现对人员跨摄像头的高精度无感定位和轨迹追踪，加强安全保障。

#### **二、技术要求**

△**（1）体温检测**：测温范围-10~50℃，测温精度±0.3℃，识别速度＜1秒；

△**（2）健康码识别**：健康码状态识别，健康码效期24小时，识别速度＜1秒；

△**（3）身份证识别**：身份证照片读取，健康码状态核验，识别速度＜2秒；

△**（4）管理后台**：数据统计分析、异常实时预警、身份证查询匹配、密切接触者追溯、黑白名单设置等功能；

**（5）智能闸机**：根据识别结果智能放行，使用寿命≥300万次，开关时间0.5s，采用不锈钢加厚档杆；

**△（6）产品稳定性：**投标人所投产品需具有较强稳定性，产品近两年内累计通行人流量≥2000万人，提供系统后台统计截图加盖公章。

**△(7**) 投标产品生产厂商必须具备软件系统著作权（原件备查）。投标人必须取得生产厂商的项目授权。（复印件加盖红章）

#### **三、商务要求**

**（1）交付时间、地点与方式：**

交付地点：海安市人民医院；

交付时间、方式：正式合同签订后10天内完成产品安装、调试并交付使用。

**（2）信息保密：**

供应商承诺本项目涉及医院相关数据未经甲方的事先批准，乙方不得以任何形式或任何方式将保密信息和/或其中的任何部分，披露或透露给任何第三方。

**（3）售后服务：**

1、投标方对提供服务在质保期内，因质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

2、本次项目所涉及服务的质保期内必须提供上门及全免费质保等售后服务,后续根据我院实际需求，可提供有偿维护。成交供应商在接到我院故障报修后，应0.5小时内响应，24小时内完成维修，留存项目联系人（工程师）联系方式。

3、投标方须在三包范围内无偿提供技术培训和技术支持。

4、投标方须明确质量保证期，质量保证期24个月（质保期自交付并验收合格之日起计）。

5、报价方须提供一份易损易耗件清单，并具有长期提供货物易损耗零配件的能力。

6、本项目为交钥匙工程，投标报价需包含4G无线上网费、大数据接口等所有费用。

**注：“△”项必须满足，不接受负偏离。**