**海安市人民医院**

**《麻精药品放置处监控采购安装》项目**

**邀请比价采购文件**

**一、项目概况：**

项目编号：HARY-XXK-041

项目名称：麻精药品放置处监控采购安装

项目内容：门诊药房、病区药房、药库、麻醉科、心内科、肿瘤科四个病区、ICU一区、二区、产科二区等麻精药品放置处安装监控设备，保存期限180天以上

项目要求：具体数量、参数见附件

**二、供应商要求**

3.1法定条件

3.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供上一年度的证明资料）；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

3.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

**三、项目报价**

项目预算：项目预算为99100元（单位：人民币）

成交方式：按项目成交

成交原则：

1. 符合采购需求的最低谈判价；

2、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目；

**四、现场洽谈**

谈判时间: 2021年8月17日 9：30（北京时间）

谈判地点: 海安市人民医院 医技楼五楼第一会议室

谈判时携带企业营业执照（加盖企业公章）、授权委托书（原件）、授权人及授权委托人的身份证复印件（加盖企业公章）。

1. **付款方式**

货物交付验收合格、良好运行一个月后付货款的90%，一年后无质量问题付清余款，不计息。

**六、项目其他要求**

6.1签定合同日期：自成交公告结束后 7 日内按时签约。

6.2交货期（服务时间）：自合同签定之日起 10个工作日 内。

6.3交货（服务）地点：买方指定地点。

6.4质保期限（自交货并验收合格之日起计）：原厂质保 3年，终身维护。

6.5验收方案、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：成交供应商先期进行场地勘察，在交货期内将上述采购货物送到买方指定地点，并负责安装调试、提供技术援助、人员培训。

设备验收时间：设备试用后3个工作日内进行验收。

验收方法：买方收货时应对产品的数量、型号、规格、包装等进行初步验收，验收无误应签署收货单；卖方需免费派人员到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。

**附件:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围:2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞6 mm：7.8 m~∞ 焦距&视场角:2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5°6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 防补光过曝: 支持补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m最大图像尺寸: 2560 × 1440视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，20 mA） 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护电流及功耗: DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W电源接口类型: Ø5.5 mm圆口产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm 包装尺寸: 165 × 165 × 115 mm | 13 | 台 |
| 2 | 电源 | 摄像机专用电源 | 13 | 台 |
| 3 | 线材 | 网线、电源线、辅材等 | 13 | 台 |
| 4 | 交换机 | 1. ★交换容量≥330Gbps，包转发率≥51Mpps2. ★千兆电口≥24个，千兆光口≥4个3. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作4. ★支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理，要求提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明；5. ★内置智能管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，要求提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明；6. 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP7. 支持静态路由、RIP V1/V2、OSP8. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；9. ★支持防雷等级≥10KV，要求提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明；10. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 | 1 | 台 |
| 5 | 录像机 | 1)具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个光传输接口、1个eSata接口、1个RS232接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2个miniSAS扩展接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口、1个键盘485接口、9个RS485接口、2个USB3.0接口、1个USB2.0接口、24个硬盘接口，可接入24个SATA接口硬盘。（以公安部检测报告为准）（需选配miniSAS,接口扩展板） 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；（以公安部检测报告为准） 2)★样机采用模块化结构，支持双电源、双风扇，可插拔式安装主板、风扇、电源模块、面板，并且风扇、电源模块、面板可热插拔 （以公安部检测报告为准） 3)★可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上。 4)★支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览。（以公安部检测报告为准） 5)★支持图片存储服务，可将NVR作为图片存储服务器，接收并存储前端推送的图片，提供图片URL地址供下载图片。 6)样机可通过HDMI1、HDMI2、VGA接口以及LCD触控屏输出4屏视频图像；样机支持主辅屏，可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口2屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/2/1分屏预览，最大支持192个分屏预览，用户可自定义画面分屏；  7)多级扩展柜存储：样机每个miniSAS接口可级联2台扩展存储柜。（以公安部检测报告为准） 接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准） 8)支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，通过客户端软件可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件。 | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s | 16 | 块 |

**注：“★”号项必须满足，不接受负偏离。**