|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 扶手含铝合金内衬 | 100 | 米 |
| 2 | 扶手不含铝合金内衬 | 110 | 米 |
| 3 | 弯头 | 200 | 只 |
|  | 合计 |  |  |

 经营范围需包含一类医疗器械

1）产品材质 乙烯树脂面板/铝合金内衬/ABS弯头和支架。

规格尺寸 面板厚度1.8mm，宽度14公分,铝材厚度1.8mm.所有的数量、尺寸按实际需求计算。以报单价的形式进行报价。

2）提供ABS新料检测报告。

3）提供铝合金检测报告。

4）扶手颜色为标蓝色产品配件。

5）安装要求 50公分配一个上墙支架，打胀塞螺丝标固定墙体，扶手安装离地高度参照原扶手高度。

6）因部分原有粉色只需要更换蓝色ABS扶手,各投标单位必须在投标前至少一天前往医院现场勘查各自产品是否适合，来前需提供48小时核酸证明，联系人；李女士、柳先生13862712808.