**附件**

|  |  |
| --- | --- |
| HD15显示器参数 | LCD LS2-F |
| 输入电源 | 90-264Vac,50-60HZ |
| 屏幕尺寸 | 19英寸 |
| 分辨率 | 1680X1050 |
| 像素点 | 0.24375mmX0.24375mm |
| 可视角度 | 170度 |
| 彩色数 | 16.7百万色 |

|  |  |
| --- | --- |
| HD15探头参数 | C5-1腹部探头 |
| 阵元数 | 160阵元 |
| 探头曲率 | 45R |
| 频率 | 1.5-4.4MHZ |
| PW频率 | 2.0-2.5MHZ |
| 穿透深度 | 14CM（最低） |
| 纵向分辨率 | 1.7 mm max at 12 cm |
| 横向分辨率 | 3.7 mm max at 12 cm |