药库冷藏库采购项目需求

1. 冷藏库规格：长4.8m，宽2.9m，高2.5m；缓冲库规格：长1.2m，宽2.9m，高2.5m；
2. 采用防锁死安全门，尺寸：宽0.8m，高1.8m；
3. 制冷温度2℃至8℃；
4. 采用双制冷系统（1用1备）；主机为艾默生压缩机一体机；
5. 库体内外表面材料为彩钢板，板材厚度≥0.6mm，内芯材料为B1级防火聚氨酯，冷板厚度100mm，提供检测报告；
6. 采用微电脑自动控制,远程实时监控冷藏温度，具有超温报警功能；温度信息、报警信息与手机连接；
7. 库内照明灯具符合食品卫生安全要求和冷库环境条件，显色性指数不低于60，照度不低于20lm;
8. 整机保修两年。