**海安市人民医院配电箱迁移**

**低压线路改线工程施工**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招标编号：HZ20200501**

**招 标 人：海安市人民医院**

 **二〇二〇年五月**

**第一章 投标邀请书**

 （被邀请单位名称）：

现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加 海安市人民医院低压线路改线工程施工招标。

请你单位于2020年5月 日 至 在 领取招标文件。

递交投标文件的截止时间为2020年5月 日 ，地点

 。

逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，招标人不予受理。

招标人：

地 址：

联系人：

电 话：

 2020 年 月 日

**第二章 竞标人须知**

1、**工程名称**：海安市人民医院低压线路改线工程施工。

2、**工程地点**：海安市人民医院。

3、**工程内容**：0.4KV线路改线。

4、**资金来源**：自筹。

5、**计划工期**：20日历天。

6、**质量要求**：合格。

7、**投标人资格、能力和信誉要求（要求提供原件或复印件加盖公章）**

（1）具有独立法人资格；

（2）具备建设行政主管部门颁发的机电设备安装三级及以上资质和有效的安全生产许可证；

（3）拟任本合同工程的项目经理应具备二级及以上注册（含临时注册）建造师执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书。

（4）信誉要求：2018年1月1日至今无不良记录，没有骗取中标等严重违约和重大工程质量、安全问题，未拖欠工程款，未受到建设行政主管部门公示的不良行为记录及处罚。

8、**投标截止时间**：2020年 5 月 28 日 17.00 。

9、**递交竞标文件地点**：

10、**开标时间和地点**

开标时间：2020年5月 29 日

谈判地点： 海安市人民医院招标中心（门诊五楼）

**第三章 主要材料及工程施工列表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 物料名称 | 数量 |  备注 |
| 1 | 电力电缆 YJV4\*150 （华美电缆，远大电缆，上上电缆，苏南电缆） | 160米 |  |
| 2 | 四指套 MPG-1kV-120-240 | 2套 |  |
| 3 | 绝缘护罩 异型保护盒 1kV | 4件 |  |
| 4 | 铜鼻子 DT-150 | 8个 |  |
| 5 | 铜鼻子 DT-50 | 15个 |  |
| 6 | 电缆头横担 ∠60×6×1200 286 | 1根 |  |
| 7 | 电缆固定支架 ∠60×6×900 236 | 1根 |  |
| 8 | 电缆护管 ∠70×7×2500 306 | 1批 |  |
| 9 | 电缆固定抱箍 DLBG-260 | 1付 |  |
| 10 | 电缆固定抱箍 DLBG-320 | 1付 |  |
| 11 | 电缆防火堵料 有机柔性 YFD型 | 10Kg |  |
| 12 | 电缆分支箱（304不锈钢） | 1台 |  |
| 13 | 电缆标示牌 | 1块 |  |
| 14 | 电缆标示桩 | 2根 |  |
| 15 | YJV4\*150电缆敷设 | 160米 |  |
| 16 | YJV4\*50电缆敷设 | 200米 |  |
| 17 | 原有电缆拆除 | 1批 |  |
| 18 | 电缆沟开挖 | 30米 |  |
| 19 | 上墙镀锌钢管100mm | 20米 |  |
|  |  |  |  |

经考察现场和研究谈判文件后，预算报价

**第四章 合同主要条款**

1、施工现场管理人员要求

（1）在施工期间，中标施工企业应保证其委派的项目经理常驻现场进行本工程的管理，并保持其岗位的相对稳定，不得擅自离开现场或更换；其他管理人员在施工期间均须专职在岗，不得兼有其它项目的任何职务；中标施工企业如需对人员、机械、设备以及施工方案进行调整，应提前7天报发包人，并在获得同意后才能执行，否则视为违约。

（2）如果发包人认为中标施工企业委派或雇用的人员工作不能胜任或工作不负责任，违反现场管理规定、无证上岗、与中标施工企业提交名册不符者，发包人有权要求中标施工企业予以撤回和更换。中标施工企业应在接到通知后24小时内，撤回其委派或雇用的相关人员，并在48小时内委派经发包人同意的人员代替上述撤回人员。上述被撤回的人员未经发包人同意不得重新回到本工程工作。

（3）中标施工企业的施工作业不得阻碍通道及他人的施工场地，不得滥用或破坏发包人提供的设施。中标施工企业在施工期间应及时整理或清理所有的机械、工具、材料、垃圾等，维持现场清洁、道路畅通, 做到工完场清。

2、工程付款方式

工程竣工验收合格送电后付95%，余款一年后无质量问题付清。

3、工程验收及质量保修

本工程验收海安市人民医院负责。

4、中标施工企业必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定进行工程施工。若因违反规定或施工不当所造成的安全责任和经济损失一切由施工企业承担，发包人概不负责。

5、违约责任

若因中标施工企业原因造成工期延误，所造成的经济损失由中标施工企业负责，并由此承担相应的经济责任。若遇有人力不可抗拒的自然灾害而发生的损失，按国家规定，双方另行协商。

**附件一：**

**竞标函**

 （招标人名称）：

（一）根据已收到的 工程的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，经考察现场和研究谈判文件后，预算价为： 元，我方愿以人民币（大写） （RMB：￥ 万元）的报价，并按谈判文件的要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。

（二）一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在签订合同后 日开工，共计 日历天内竣工并移交全部工程。

（三）我方保证本工程质量达到 。

（四）我公司拟派 同志担任该工程项目经理，认真贯彻落实国家有关法律、法规，确保工程质量和安全，维护招投标当事人的合法权益。

（五）你方的竞争性谈判文件、中标通知书和本竞标文件将构成约束我们双方的合同。

竞标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

年 月 日

**二、报价汇总表**

工程名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算总价（万 元） |  | 安装 | 材料 |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标总价 (万 元) |  |  |  |  |  |

竞标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

  年 月 日

**三、法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 竞标人： （盖单位章）

 年 月 日

**三、授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

竞标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

 年 月 日

**四、信誉承诺书**

 （招标人名称）：

我单位郑重承诺自2018年1月1日起至竞标截止日期止，未受到过受建设部、各省建设厅、各市建设委员会的通报批评，未违反招投标法规被立案行政处罚，未违反建筑市场法规被建设行政主管部门行政处罚或作为不良行为公示。如有虚假情况，一经查实，我单位愿承担一切法律后果。

特此承诺。

 竞标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 年 月 日

**附件二：**

招标技术条件

一、招标围及内容：

本工程为 （下称我方）海安市人民医院低压线路改线施工工程，新增电线160米、砌筑电缆沟、低压电缆敷设、电缆头制安试验及送电等工作内容，详见工程清单。

二、本项工程报价按09年江苏省建设安装工程消耗量定额规范计价，09年工程量消耗定额进行定额预算编制。材料价格按最近一期《汉中市工程造价信息》

三、施工现场的农网协调、场地周围的醅青均有我方处理，投标文件中应列出所有主要材料的数量、型号和品牌，并将主要材料费用包含在总报价中。如投标方对工程主材有疑虑，请在标书中提前提出。

四、施工设计、施工结果和材料应满足GB50053-94《高压配电设计规范》，GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》，GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》，AQ/T9006《企业安全生产标准化基本规范》等国家现行相关法律法规及其相关标准。

五、施工现场“三通一平”已满足施工要求。

六、现场安全文明和环境保护设施要求符合国家相关规范和检查要求，费用包干使用，不能满足国家规定要求，按缺项的措施和设施进行考核扣减。

七、竣工资料，按我方资料管理有关规定按程序进行，并满足档案要求。

